**智能机顶盒用户网络管理界面要求**

**运行状态（第一个一级按钮）**

系统状态

设备型号（一体机显示机顶盒型号，无线网关型 EOC终端显示终端型号）

软件版本（内置EOC模块的软件版本）【何为内置EOC模块的软件版本？】

硬件版本（内置EOC模块的硬件版本）【何为内置EOC模块的软件版本？】

编译日期（软件版本的编译日期）

运行时间（开机时间）

当前时间【不满足】

宽带连接状态

宽带账号（配置的PPPOE账号）【不满足，是仅显示吧】

服务模式（路由or桥接）

连接方式（PPPOE 、DHCP、静态）

连接状态 （连接、断开等状态、如拨号失败提示错误代码）

IP地址      (拨号成功后系统下发)

子网掩码   ( 拨号成功后系统下发 )

网关       ( 拨号成功后系统下发 )

域名服务器 ( 拨号成功后系统下发 )

连接按钮【指的是PPPoE的拨号连接】

无线状态【不满足】

无线（启用/ 禁用）

无线名称（SSID ）

认证模式(WEP 等)

信道

无线协议（802.11b/g/n ）

**快速配置（第二个一级按钮）**

宽带账号（显示目前配置的账号并可修改）

宽带密码（加密显示目前配置的密码并可修改）

无线名称（SSID ）(ChinaNGB-字符固定显示，后面的可以修改 )

无线密钥          【是否须提供改变模式？】

高级无线设置按钮（点选这个跳转到详细无线的配置） 【不满足】

确定按钮

**说明：** **1、各菜单中按钮位置厂商自行评估**

**2** **、各厂家无线网关型** **EOC管理里界面中必须按照上述要求定义上述按钮及界面，其余功能的按钮及界面由厂商自定义。**

web界面中根据业务部门要求，需具备DHCP地址池的修改，链接上来的设备的MAC地址，以及PPPOE拨号能够手动断开这三个功能，请知悉。