|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Signal Name** | **Direction** | **Function** |
| GPIO\_11 | O | SY6288 enable |
| GPIO\_12 | O | SY6288 enable |
|  |  |  |
| GPIO\_14 | O | 预留WAN\_LED |
| GPIO\_22 | O | POWER\_LED（地位有效） |
| GPIO\_13 | I | NRST（出厂复位） |

Gpio11

插口：主插口

Usb:usb1-1.1:1.0

Direction:out

Value:

0-直接关闭

1-保护模式

Gpio12

插口：扩展插口

Usb:usb1-1.3:1.0

Direction:out

Value:

0-直接关闭

1-保护模式

Gpio13

Reset按钮