## 无线路由器 CS-W3-WD1200G

(wireless router)

**V**1.5.1 build 20171114**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W3-WD1200G**

**二、硬件更新说明**

硬件UBOOT版本无更改

**三、软件更新说明**

**1.5.1版本更新说明**

1. 修改无线密码为默认不加密
2. 其他的第四轮提的缺陷都没有修改，因此第四轮的问题先不要回归

**1.5.0版本更新说明**

1. 修复上一轮的问题单
2. 默认低功率修改, 为满足工厂生产要求，5G射频降低3db
3. 修复终端反复关联后导致无线关联不上的问题
4. 修复升级的时候按smartcfg会变砖
5. 增加补丁修复无线可能变成不加密的问题
6. 向导页的双频合一框默认为不选中
7. 无线默认SSID的字母改为大写, 默认ssid为 ezviz\_XXXXXX， 红色部分如果是字母则为大写，与标签保持一致
8. 按照浏览器语言,推送相应语言的 浏览器版本提示页面
9. 修复一键接入过程中，配置无线会发生状态错误
10. 修改5g默认信道为157

**1.4.7版本更新说明**

1. 修复上一轮的问题单；
2. 状态页面新增一键接入按钮
3. 向导流程中增加双频合一选择功能
4. 双频合一关闭后5g ssid规则修改（2.4g ssid加“\_5G”后缀）
5. 能力集无改动
6. 恢复无线模式选择功能

**1.3.7版本更新说明**

1. 修复上一轮的问题单；
2. 修复mtu的问题
3. 修复防蹭网的问题以及修改防蹭网的交互流程
4. W3加密信息有修改，原来已经写过加密的设备请重新写一次加密信息
5. 防蹭网开启的时候添加设备未开启wps功能这个问题目前遗留未修改
6. 不建议测试wifi密码为空格的情况
7. 能力集无改动

**1.3.2版本更新说明**

1. 双频无线终端接入；
2. 向导以及web和H5配置管理界面（主要功能与去掉摄像机管理的X3C类似）；
3. 双频合一配置，即5G优先接入功能；
4. 防蹭网功能，即无线终端白名单功能

**特殊内容说明及补充**

1、APP及平台暂未对W3的新增平台功能进行支持。现有能力集参考W1能力集，去掉了USB能力，增加了5G能力；

2、可以采用wifi.ys7.com登录设备管理界面。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**四、其他资源更新说明**

无