1. ys7.zj目前有些浏览器并不作为域名处理，所以需要重新确定，目前在等待boss确定。  
   2."完成网络扩展后，您还可以进入中继器的无线AP设置界面，根据需要设置Wi- Fi名称、密码、安全类型和信道。"  
   如果是中继模式下，就不是无线AP设置界面了，改成无线设置界面吧。   
   3. 第4页中，"如果指示灯呈黄色常亮状态，表示中继器与路由器之前距离过近或者过远，需要调整位置。”，  
   后面再补充，"如果指示灯呈现黄灯慢闪状态，表示中继器与路由器连接不成功，请检查配置或者调整位置”，   
   4. 第5页中，ys7.zj不能用， 目前域名还在确认中。   
   5. 第6页中，绿灯快闪表示中继器升级或者正在接入上行网络，或者IPC正在接入。 黄灯慢闪表示与上行路由器连接失败。  
   6. 第6页中，如果上行路由器是萤石的网关类产品（例如X3C，W1，N1W等），在与中继器建立连接时，请不要让需要与中继器建立连接的IPC处于等待  
   配置WIFI状态，因为有可能这些IPC会被误接入到上行路由器上。

电源插座的图示方向应与W2C插入方向一致；

外观介绍实际上包含了主要功能使用的描述，应调整至靠前的位置；

按键包含了接入和复位这两种完全不同的功能，建议名称调整为多功能按键等通用描述方式；

需要提示用户只有W2C自身网络设置成功后按WPS才能给摄像机配置无线网络；