## 无线路由器 CS-W3-WD1200G

(wireless router)

**V**1.5.0 build 20171106**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W3-WD1200G**

**二、硬件更新说明**

硬件UBOOT版本无更改

**三、软件更新说明**

1. 修复上一轮的问题单
2. 默认低功率修改, 为满足工厂生产要求，5G射频降低3db
3. 修复终端反复关联后导致无线关联不上的问题
4. 修复升级的时候按smartcfg会变砖
5. 增加补丁修复无线可能变成不加密的问题
6. 向导页的双频合一框默认为不选中
7. 无线默认SSID的字母改为大写, 默认ssid为 ezviz\_XXXXXX， 红色部分如果是字母则为大写，与标签保持一致
8. 按照浏览器语言,推送相应语言的 浏览器版本提示页面
9. 修复一键接入过程中，配置无线会发生状态错误
10. 修改5g默认信道为157

**特殊内容说明及补充**

1、APP及平台暂未对W3的新增平台功能进行支持。现有能力集参考W1能力集，去掉了USB能力，增加了5G能力；

2、可以采用wifi.ys7.com登录设备管理界面。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**四、其他资源更新说明**

无