## 无线路由器 CS-W3-WD1200G

(wireless router)

## V1.5.1 build 20171114测试要点：

1. 本次主要修改无线默认密码为不加密，因此这块需要关注
2. 本地升级和在线升级也需要简单测试一下
3. 其他的第四轮提的缺陷都没有修改，因此第四轮的问题先不要回归

## V1.5.0 build 20171106测试要点：

1. 终端反复关联后导致无线关联不上的问题已修复，需要关注
2. 升级的时候按smartcfg会变砖的问题已修复，需要关注
3. 无线可能变成不加密的问题已经增加补丁修复，需要关注
4. 本地升级和在线升级需要重点关注
5. 其他的更新说明提到的也需要关注

## V1.4.7 build 20171025测试要点：

1. 状态页面新增一键接入按钮，需要关注
2. 向导流程中增加双频合一选择功能，需要关注
3. 双频合一关闭后5g ssid规则修改（2.4g ssid加“\_5G”后缀）需要关注一下
4. 性能测试和拉距测试都可以开始测
5. 需要进行稳定性验证，可以配合IPC及录像机等搭建稳定性环境
6. 无线模式
7. 所有功能回归

## V1.3.7 build 20170928测试要点：

1. mtu导致的问题已修复，需要重点关注
2. 防蹭网改动比较多，需要重点关注
3. 需要多关注在线升级，包括dhcp上网和pppoe拨号上网时在线升级
4. 需要关注一下W3带字母的序列号
5. 性能、稳定性、回归都需要测试，性能的拉距可以先不测试

## V1.3.2 build 20170825测试要点：

1. 首次提测，需要完整的功能验证；
2. 部分未支持的功能请暂时忽略，详见更新说明；
3. 性能测试包括拉距和抗干扰测试暂不验证；
4. 需要进行稳定性验证，可以配合IPC及录像机等搭建稳定性环境；