|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 芯片器件 | 数量 |  |
| 功耗(单芯片功耗x数量) |
| QCA9533 | 1 | 3W |
| DDR2 | 1 | [0.15W@160mA@1.8V](mailto:0.15W@160mA@1.8V) |
| RT6608O | 1 | [忽略@0.1mA@3.3V](mailto:忽略@0.1mA@3.3V) |
| FLASH | 1 | 0.33W @100mA@3.3V |
| LED灯 | 3 | 0.3W |
| 其他消耗 | 1 | 0.1W |
| 全部∑ |  | 3.9W |