## 无线网络中继器 CS-W2C

(wireless relay gateway)

**V**1.2.0 build 20170308**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W2C V1.2.0 build 20170308**

**二、硬件更新说明**

初版硬件

**三、软件更新说明**

首次提测，软件支持的主要特性如下：

1. Web(PC + H5)；
2. 按钮支持（恢复默认设置、wps/smartcfg）；
3. 灯光支持；

**特殊内容说明及补充**

1. 本设备支持不加密接入；
2. 密码不支持中文。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**四、其他资源更新说明**

无

**V**1.3.0 build 20170405**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W2C V1.3.0 build 20170405**

**二、硬件更新说明**

初版硬件

**三、软件更新说明**

首次提测，软件支持的主要特性如下：

1. Web(PC + H5)；
2. 按钮支持（恢复默认设置、wps/smartcfg）；
3. 灯光支持；
4. 串口锁
5. 串口防刷机；
6. web防刷机

**特殊内容说明及补充**

1. 本设备支持不加密接入；
2. 密码不支持中文。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**四、其他资源更新说明**

无

**V**1.4.0 build 20170503**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W2C V1.4.0 build 20170503**

**二、硬件更新说明**

无

**三、软件更新说明**

1. 设备上电过程，指示灯黄色长亮(需要更新uboot)；
2. WEB/H5增加部分文字；
3. 恢复出厂设置倒计时改为70秒；
4. Web本地升级超时增加到400秒；
5. 设备AP默认名称采用lan口mac地址后三位；
6. 系统测试build2问题修改；
7. 优化扫描周围列表接口。

**特殊内容说明及补充**

无

**四、其他资源更新说明**

无

**V**1.5.0 build 20170511**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W2C V1.5.0 build 20170511**

**二、硬件更新说明**

无

**三、软件更新说明**

1. WEB/H5增加部分文字；
   1. 在H5和web的向导页结束页面，提醒用户使用wifi.ys7.com
   2. h5向导页的中继wifi的时候：“刷新”变成“重新扫描”，更换“确定”按钮与“重新扫描”按钮的位置。
2. Web本地升级升级优化（异常文件处理）；
3. 系统测试build3问题修改；
4. 密码明文配置保存改为密文配置保存；
5. 优化wps逻辑。

**特殊内容说明及补充**

无

**四、其他资源更新说明**

无

**V**1.5.6 build 20170519**更新说明**

**一、准备发布的型号**

**CS-W2C V1.5.6 build 20170519**

**二、硬件更新说明**

无

**三、软件更新说明**

1. 增加高通新的稳定性补丁！

**特殊内容说明及补充**

无

**四、其他资源更新说明**

无